# Υποδείξεις εργασίας

## Υπόδειξη για την προοδευτική ευθυγράμμιση σε μικρές αποστάσεις

Για να μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της ακτίνας λέιζερ με ακρίβεια ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η περιστροφική κίνηση στη βαθμιαία περιστροφή είναι πολύ μικρή. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ λέιζερ και στόχου, τόσο μικρότερη είναι η περιστροφική κίνηση του λέιζερ.

## Υπόδειξη για την ακριβή ρύθμιση της θέσης

Όταν δεν μπορείτε να ευθυγραμμίσετε την ακτίνα λέιζερ ακριβώς σε ένα σημείο αναφοράς, τότε γυρίστε τη βάση λίγο προς τα πίσω και δοκιμάστε εκ νέου. Σε περίπτωση που ακόμη δε βρίσκετε τον στόχο, μειώστε την απόσταση μεταξύ οργάνου μέτρησης και στόχου.