# نکات عملی

## نکته ای برای تراز گام به گام فواصل کوتاه

برای اینکه بتوان خط لیزر را به طور دقیق در فواصل دورتر قرار داد، حرکت چرخشی هنگام چرخش گام به گام بسیار کم است. هرچه فاصله بین لیزر و هدف کوتاه تر باشد، حرکت چرخشی لیزر کمتر است.

## نکته ای برای قرارگیری دقیق

اگر نمی توانید خط لیزر را دقیقاً روی نقطه مرجع تراز کنید، صفحه را کمی به عقب بچرخانید و دوباره امتحان کنید. در صورتی که هنوز به هدف نرسیدید، فاصله بین ابزار اندازه گیری و هدف را کاهش دهید.