# Tekniske data

Boremaskin |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | 3 601 AB0 0..
Opptatt effekt | W | 850
Tomgangsturtall | o/min | 630
Nominelt dreiemoment | Nm | 11
Spindelhalsdiameter | mm | 43
Maks. bor-Ø
Stål | mm | 16
Tre | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Chuckspennområde | mm | 3–16
Høyre-/venstregang |  | ●
Maksimal rørekurvdiameter | mm | 160
VektA) | kg | 3,0
Kapslingsgrad |  | / II

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.