# Техникалық мәліметтер

Бәрбі |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | 3 601 AB0 0..
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 850
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 630
Номиналды айналу моменті | Нм | 11
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 43
Макс. саңылау диаметрі
Болат | мм | 16
Ағаш | мм | 40
Алюминий | мм | 16
Бұрғылау патронының қысу диапазоны | мм | 3–16
Оңға/солға айналу |  | ●
Араластырғыш қондырманың макс. диаметрі | мм | 160
СалмағыA) | кг | 3,0
Қорғаныс класы |  | / II

A)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.