# Tekniske data

Boremaskine |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Varenummer |  | 3 601 AB0 0..
Nominel optagen effekt | W | 850
Omdrejningstal | o/min | 630
Nominelt omdrejningsmoment | Nm | 11
Spindelhalsdiameter | mm | 43
Maks. bor-Ø
Stål | mm | 16
Træ | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Borepatronens spændeområde | mm | 3-16
Højre-/venstreløb |  | ●
Maksimal rørekurv-diameter | mm | 160
VægtA) | kg | 3,0
Kapslingsklasse |  | / II

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.