# Nastavitev števila vrtljajev

- Pred začetkom dela nastavite pravilno število vrtljajev. Število vrtljajev mora biti prilagojeno premeru vrtanja in materialu, v katerega vrtate. Če je nastavljeno napačno število vrtljajev, se lahko nastavek poškoduje ali zatakne v obdelovancu.

## Mehanska izbira stopnje

- Stikalo za izbiro stopnje (19) uporabljajte samo, ko je električno orodje izklopljeno.

S stikalom za izbiro stopnje (19) je mogoče vnaprej izbrati dve stopnji števila vrtljajev.

I. stopnja:
nizko število vrtljajev: za delo s svedri velikega premera.

II. stopnja:
visoko število vrtljajev: za delo s svedri majhnega premera.

- Pritisnite tipko za sprostitev (18) in zavrtite stikalo za izbiro stopnje (19) v želeni položaj.
- Če stikala za izbiro stopnje ne morete obračati, nekoliko zavrtite nastavek in ga prestavite v želeni položaj.

## Regulacija števila vrtljajev

S kolescem (2) za izbiro števila vrtljajev lahko želeno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem.

Potrebno število vrtljajev je odvisno od uporabljenega nastavka in materiala, ki ga želite obdelati. Tako boste preprečili pregrevanja nastavka med vrtanjem in zagotovili visoko kakovost vrtanja.

Predizbira števila vrtljajev | Nastavek
--- | ---
I. stopnja: 50–250 min−1 | Vrtalna krona (Ø 35−50 mm), rezalnik navojev
II. stopnja: 100–510 min−1 | Spiralni sveder, vrtalna krona (Ø < 35 mm)