# Technické údaje

Magnetická vŕtačka | GBM 50-2
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Menovitý príkon | W | 1 200
Voľnobežné otáčky
1. stupeň | ot/min | 50 − 250
2. stupeň | ot/min | 100 − 510
Typ lasera | nm | 635
| mW | < 1
Trieda lasera |  | 2
C6 |  | 1
Divergencia laserovej línie | mrad (plný uhol) | 0,5
Max. priemer vrtáka
Vŕtacia korunka | mm | 50
Špirálový vrták | mm | 23
Závitník |  | M16
Upnutie nástroja |  | MK 2 – DIN 228
Pridržiavacia sila magnetu | kN | 14
Max. vŕtací zdvih | mm | 165
Rozmery magnetickej základnej platne (šírka × hĺbka × výška) | mm | 200 × 98 × 38,5
HmotnosťA) | kg | 14,7
Trieda ochrany |  | /I

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.