# Technické údaje

Magnetická vrtačka | GBM 50-2
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Jmenovitý příkon | W | 1 200
Otáčky naprázdno
1. stupeň | ot/min | 50–250
2. stupeň | ot/min | 100–510
Typ laseru | nm | 635
| mW | < 1
Třída laseru |  | 2
C6 |  | 1
Divergence laserové čáry | mrad (plný úhel) | 0,5
Max. průměr vrtání
Vrtací korunka | mm | 50
Spirálový vrták | mm | 23
Závitník |  | M16
Upínání nástroje |  | MK 2 – DIN 228
Přilnavá síla magnetu | kN | 14
Max. vrtací zdvih | mm | 165
Rozměry magnetické základní desky (šířka × hloubka × výška) | mm | 200 × 98 × 38,5
HmotnostA) | kg | 14,7
Třída ochrany |  | /I

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.