# Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr, og se ikke rett inn i den direkte eller reflekterte laserstrålen.
| Bruk vernebriller.
| ADVARSEL! Hvis strekene i overbelastningsindikatoren lyser nær det venstre symbolet, er arbeidslasten svært høy. Reduser arbeidslasten eller slå av motoren, ellers vil overbelastningsvernet bli aktivert og motoren automatisk slått av. Hvis strekene i overbelastningsindikatoren lyser nær det høyre symbolet, er arbeidslasten i det optimale området, og det foreligger ingen overbelastning.
| ADVARSEL! Det er ikke tillatt å bruke maskinen utendørs i regnvær.
| ADVARSEL! Kontroller at sikringsstroppen fungerer som den skal før du bruker det. Bruk aldri en skadet sikringsstropp. Skift den ut umiddelbart.
| Personer med pacemaker eller andre medisinske implantater må ikke bruke dette elektroverktøyet.
| Det er forbudt å bære med seg metalldeler eller klokker. Magneten genererer et felt som kan påvirke funksjonen til implantater og medisinsk utstyr.
| ADVARSEL! Elektroverktøyet må sikres med sikringsstroppen ved boring på loddrette flater, over hodehøyde og ved skrå flater.
| ADVARSEL! Ikke hold hånden under innsatsverktøyet og tilbehøret når du skifter dette.
| ADVARSEL! Kontroller at magnetstyrken er tilstrekkelig før boring. Emneoverflaten må være jevn, ren og tilstrekkelig tykk.