# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização melhor e mais segura da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus respetivos significados
| Não direcione o feixe de orientação a laser para pessoas ou animais e não olhe diretamente ou para o reflexo do mesmo.
| Usar óculos de proteção.
| AVISO! Se as barras da indicação de sobrecarga acenderem perto do símbolo esquerdo, a carga de trabalho é muito elevada. Reduza a carga de trabalho ou desligue o motor, caso contrário a proteção contra sobrecarga é ativada e o motor será desligado automaticamente. Se as barras da indicação de sobrecarga acenderem perto do símbolo direito, a carga de trabalho está na faixa ideal e não há sobrecarga.
| AVISO! Não é permitido operar o aparelho ao ar livre com chuva.
| AVISO! Certifique-se de que a cinta de segurança funciona sem problemas antes de a utilizar. Nunca use uma cinta de segurança danificada. Substitua-a de imediato.
| Pessoas com marca-passo ou outros implantes médicos não podem usar esta ferramenta elétrica.
| É proibido usar peças de metal e relógios. O ímã cria um campo que pode influenciar o funcionamento de implantes ou aparelhos médicos.
| AVISO! A ferramenta elétrica deverá ser fixada com a cinta de segurança ao furar superfícies verticais, acima do nível da cabeça e em inclinações.
| AVISO! Não coloque a mão sob o acessório acoplável e os acessórios, quando os substituir.
| AVISO! Assegure-se de que a força magnética é suficiente antes de furar. A superfície da peça a ser trabalhada deve ser plana, limpa e suficientemente espessa.