# Thông số kỹ thuật

Máy khoan từ tính | GBM 50-2
--- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Công suất vào danh định | W | 1200
Tốc độ không tải
Số 1 | /phút | 50−250
Số 2 | /phút | 100−510
Loại laser | nm | 635
| mW | < 1
Cấp độ Laser |  | 2
C6 |  | 1
Phân kỳ Tia laser | mrad (Góc đầy) | 0,5
đường kính mũi khoan tối đa
Mũi khoan ống | mm | 50
Mũi khoan xoắn | mm | 23
Mũi khoan lỗ ren |  | M16
Phần lắp dụng cụ |  | MK 2 – DIN 228
Lực giữ bằng từ tính | kN | 14
hành trình khoan tối đa | mm | 165
Kích thước tấm đế từ tính (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) | mm | 200 x 98 x 38,5
Trọng lượngA) | kg | 14,7
Cấp độ bảo vệ |  | /I

A)

  Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.