# Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l’utilizzo dell’elettroutensile in dotazione. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l’elettroutensile.

Simboli e relativi significati
| Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure animali e non guardare il raggio laser né diretto, né riflesso.
| Indossare occhiali protettivi.
| ATTENZIONE! Se le barre dell’indicatore di sovraccarico si accendono vicino al simbolo a sinistra, il carico di lavoro è molto elevato. Ridurre il carico di lavoro, oppure spegnere il motore; in caso contrario, verrà attivata la protezione contro il sovraccarico e il motore verrà spento automaticamente. Se le barre dell’indicatore di sovraccarico si accendono vicino al simbolo a destra, il carico di lavoro si trova nel campo ottimale e non vi è sovraccarico.
| ATTENZIONE! Non è consentito impiegare l’utensile all’aperto in caso di pioggia.
| ATTENZIONE! Accertarsi che la fascetta di sicurezza funzioni correttamente, prima di utilizzarla. Non utilizzare in alcun caso una fascetta di sicurezza danneggiata. Essa andrà sostituita immediatamente.
| I portatori di pacemaker o altre protesi mediche impiantate non devono utilizzare questo elettroutensile.
| È vietato avere con sé parti metalliche ed orologi. Tramite il magnete viene generato un campo che può pregiudicare il funzionamento degli impianti o dei dispositivi medici.
| ATTENZIONE! Qualora si fori su superfici verticali, a soffitto o su superfici oblique, l’elettroutensile andrà fissato con la fascetta di sicurezza.
| ATTENZIONE! Non tenere la mano sotto l’utensile accessorio, né sotto gli accessori, quando li si sostituisce.
| ATTENZIONE! Prima di procedere alla foratura, accertarsi che la forza magnetica sia adeguata. La superficie del pezzo in lavorazione dovrà essere piana, pulita e di sufficiente spessore.