# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

##

- Розташуйте і закріпіть електроінструмент.
- Щоб увімкнути електроінструмент, притисніть вимикач мотора (9) в положення «I».

Вказівка: Електроінструмент не вмикається, якщо до цього був увімкнений магніт.

##

- Щоб вимкнути електроінструмент, притисніть вимикач мотора (9) в положення «0».
- Зачекайте, поки електроінструмент повністю не зупиниться.
- Притисніть вимикач магніту (20) донизу, щоб вимкнути магніт.

##

Захист від повторного пуску запобігає неконтрольованому запуску електроінструменту після перебоїв з електропостачанням.

- Для повторного увімкнення притисніть вимикач мотора (9) в положення «I».

Вказівка: Після відновлення енергопостачання натисніть кнопку RESET на пристрої захисного вимкнення (15). Магніт вмикається автоматично, як тільки індикатор (16) на пристрої захисного вимкнення (15) починає світитися червоним кольором.

##

Електроінструмент обладнаний системою захисту від перевантаження. При використанні електроінструмента за призначенням його перевантаження неможливе. У разі занадто великого навантаження електроніка вимикає електроінструмент. Магніт залишається увімкненим.

- Щоб знову після цього увімкнути електроінструмент, притисніть вимикач мотора (9) в положення «I».

Виконайте наступні кроки, перед тим як продовжувати працювати з електроінструментом:

- Усуньте можливі застопорювання. Якщо робочий інструмент застряг, функцію лівого обертання використовувати не можна.
- Дайте електроінструменту попрацювати прибл. 1 хвилину на холостому ходу, після чого він знову стане придатним до застосування.

### Індикатор перевантаження

Індикатор перевантаження (6) сигналізує перевантаження увімкненого електроінструмента.

Індикатор перевантаження (6) | Перевантаження
--- | ---
Безперервне світіння зеленого світлодіода | Немає перевантаження
Безперервне світіння жовтого світлодіода | Важке робоче навантаження Зменште швидкість ходу
Мигання червоного світлодіода | Дуже важке робоче навантаження зменште швидкість ходу або вимкніть двигун, інакше спрацює захист від перевантаження