# Výmena nástroja (pozri obrázok A)

- Pohonnú jednotku pretočte ručnou kľukou (4) úplne smerom hore.
- Dbajte na to, aby boli pracovné nástroje bez mazacieho tuku.

##

- Vytláčací kolík (26) nasaďte do vŕtacej korunky (27) (vŕtacie korunky TCT a HSS vyžadujú vytláčacie kolíky s rozdielnymi priemermi).
- Vŕtaciu korunku nasuňte s vytláčacím kolíkom do adaptéra vŕtacej korunky (22) a utiahnite skrutky pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom (6 mm) (25).
  Prednostne použite vŕtaciu korunku so stopkou Weldon.
- Adaptér vŕtacej korunky nasaďte do upínacieho mechanizmu nástroja (12).
- Hadicu na chladiaci prostriedok (37) spojte s hrdlom pre pripojenie na adaptéri vŕtacej korunky.

##

Nástroje s Morseovým kužeľom MK2:

- Nástroj nasaďte priamo do upnutia nástroja (12).

Nástroje s Morseovým kužeľom MK1:

- Nástroj nasaďte do redukčného puzdra (MK2/MK1) (30).
- Redukčné puzdro s nasadeným nástrojom zastrčte do upnutia nástroja (12).

Nástroje s cylindrickou stopkou:

- Skľučovadlo s ozubeným vencom (32) naskrutkujte na kužeľový tŕň (33) a nasaďte nástroj.
- Kužeľový tŕň so zaskrutkovaným skľučovadlom s ozubeným vencom zastrčte do upnutia nástroja (12).

- Zabezpečte, aby bol nástroj bezpečne zaistený.

- Pri nasadzovaní Morseového kužeľa, resp. kužeľového tŕňa nevynakladajte nadmernú silu. Mohlo by to mať za následok poškodenie upínacieho mechanizmu náradia a vloženého pracovného nástroja.

##

Použite vhodný adaptér závitníka (23) na rezanie závitov.

- Závitník (24) nasaďte do adaptéra (23).
- Adaptér (23) s nasadeným závitníkom (24) nasaďte do adaptéra vŕtacej korunky (22) a priskrutkujte ho kľúčom na skrutky s vnútorným šesťhranom (6 mm) (25).
- Adaptér vŕtacej korunky (22) nasaďte do upnutia nástroja (12).

##

- Vyrážací klin MK2 (34) nasaďte do otvoru (13) tak, aby skosená hrana ukazovala nadol.
  Ak sa vyrážací klin (34) nedá nasadiť cez hnacie vreteno, nepatrne otočte pracovný nástroj.
- Vyrážací klin (34) zatlačte pomocou kladiva k zariadeniu a pracovný nástroj uvoľnite z upínacieho mechanizmu nástroja.