# Символи

Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їх зна‌чення. Правильне розуміння символів допо‌може Вам правильно та небезпечно користу‌ватися електроприладом.

Символи та їхнє значення
| Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображуваний лазерний промінь.
| Вдягайте захисні окуляри.
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо світиться індикатор перевантаження біля лівого символу, робоче навантаження є занадто високим. Зменште робоче навантаження або вимкніть двигун, інакше спрацює захист від перевантаження і двигун вимкнеться автоматично. Якщо світиться індикатор перевантаження біля правого символу, робоче навантаження знаходиться в оптимальному діапазоні, перевантаження немає.
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не дозволяється використовувати електроінструмент назовні під дощем.
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Переконайтеся, що страхувальна стрічка працює бездоганно перед тим, як її застосовувати. Ніколи не використовуйте пошкоджену страхувальну стрічку. Негайно замінюйте її.
| Особам з електрокардіостимуляторами або іншими медичними імплантатами не дозволяється використовувати цей електроінструмент.
| Під час роботи забороняється мати при собі металеві предмети або годинники. Магніт створює поле, що може негативно впливати на функціональну здатність імплантантів і інсулінових помп.
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Електроінструмент необхідно закріплювати страхувальною стрічкою у разі свердління на вертикальних поверхнях, над головою і на похилих поверхнях.
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не тримайте руки під робочим інструментом і приладдям, коли міняєте його.
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед свердлінням переконайтеся, що напруженість магнітного поля є достатньою. Заготовка повинна мати рівну, чисту поверхню та достатню товщину.