# Simboli

Šeit ir aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot elektroinstrumentu. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Apzīmējumu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar elektroinstrumentu.

Simboli un to nozīme
| Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties tiešajā vai atstarotajā lāzera starā.
| Lietojiet aizsargbrilles.
| BRĪDINĀJUMS! Ja pārslodzes indikatora joslas iedegas tuvu kreisajam simbolam, darba noslodze ir pārāk augsta. Šādā gadījumā samaziniet instrumenta noslodzi vai izslēdziet motoru, jo pretējā gadījumā aktivizējas aizsardzība pret pārslodzi un motors automātiski izslēdzas. Ja pārslodzes indikatora joslas iedegas tuvu labajam simbolam, darba noslodze ir optimālā diapazonā, un tam nedraud pārslodze.
| BRĪDINĀJUMS! Nav atļauts lietot instrumentu lietainā laikā ārpus telpām.
| BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta lietošanas pārliecinieties, ka tā drošības josta nevainojami funkcionē. Nekad nelietojiet bojātu drošības jostu. Nekavējoties to nomainiet.
| Personas ar sirds stimulatoriem vai citiem medicīniskiem implantiem nedrīkst lietot šo elektroinstrumentu.
| Darba laikā aizliegts nēsāt metāla priekšmetus un pulksteņus. Magnēts rada lauku, kas var ietekmēt implantātu vai citu medicīnisko ierīču darbību.
| BRĪDINĀJUMS! Urbšanas laikā elektroinstruments jānostiprina uz stateniskām vai slīpām virsmām vai virs galvas ar drošības jostas palīdzību.
| BRĪDINĀJUMS! Darbinstrumenta vai piederumu nomaiņas laikā nenovietojiet zem tiem rokas.
| BRĪDINĀJUMS! Pirms urbšanas pārliecinieties, ka magnētiskais noturspēks ir pietiekoši stiprs. Apstrādājamā priekšmeta virsmai jābūt līdzenai un tīrai, un apstrādājamajam priekšmetam jābūt pietiekoši biezam.