# Uzsākot lietošanu

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

##

- Novietojiet un nostipriniet elektroinstrumentu.
- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pārvietojiet motora ieslēdzēju (9) stāvoklī "I".

Norāde: elektroinstrumentu nevar ieslēgt, pirms nav ieslēgts magnēts.

##

- Lai izslēgtu elektroinstrumentu, pārvietojiet motora ieslēdzēju (9) stāvoklī "0".
- Nogaidiet, līdz elektroinstruments ir pilnīgi apstājies.
- Lai izslēgtu magnētu, pārvietojiet magnēta ieslēdzēju (20) lejup.

##

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta nekontrolētu ieslēgšanos, atjaunojoties sprieguma padevei pēc elektrobarošanas pārtraukuma.

- Lai šādā gadījumā atsāktu darbu, pārvietojiet motora ieslēdzēju (9) stāvoklī „I“.

Norāde: pēc elektrobarošanas padeves atjaunošanās nospiediet atiestatīšanas taustiņu RESET uz noplūdes strāvas aizsargreleja (15). Magnēts ieslēdzas automātiski, līdzko indikators (16) uz noplūdes strāvas aizsargreleja (15) iedegas sarkanā krāsā.

##

Elektroinstruments ir aprīkots ar aizsardzību pret pārslodzi. Darbinot elektroinstrumentu tā mērķim atbilstošā veidā, to nevar pārslogot. Pārmērīgas noslodzes gadījumā elektroniskā aizsardzības ierīce izslēdz elektroinstrumentu. Pie tam magnēts saglabājas aktīvs.

- Lai elektroinstrumentu pēc tam no jauna iedarbinātu, pārvietojiet motora ieslēdzēju (9) stāvoklī "I".

Pirms turpināt darbu ar elektroinstrumentu, veiciet šādas darbības:

- Novērsiet elektroinstrumenta iestrēgumus, ja tādi ir radušies. Ja nomaināmais darbinstruments ir iestrēdzis, nelietojiet funkciju Griešanās virziens pa kreisi.
- Ļaujiet elektroinstrumentam aptuveni 1 minūti darboties brīvgaitā, un pēc tam tas no jauna ir gatavs lietošanai.

### Pārslodzes indikators

Pārslodzes indikators (6) signalizē, ka ieslēgtajam elektroinstrumentam ir radusies pārslodze.

Pārslodzes indikators (6) | Pārslodze
--- | ---
Deg pastāvīgi zaļā krāsā | pārslodzes nav
Deg pastāvīgi sarkanā krāsā | stipra noslodze Samaziniet darbinstrumenta padeves ātrumu
Mirgo sarkanā krāsā | ļoti stipra noslodze Samaziniet darbinstrumenta padeves ātrumu vai arī izslēdziet motoru, jo pretējā gadījumā aktivizēsies aizsardzība pret pārslodzi