# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun laitekilvessä olevia tietoja.

##

- Kohdista ja varmista sähkötyökalu.
- Käynnistä sähkötyökalu painamalla moottorin käynnistyskytkintä (9) asentoon "I".

Huomautus: sähkötyökalun voi käynnistää vasta sen jälkeen kun magneetti on kytketty päälle.

##

- Sammuta sähkötyökalu painamalla moottorin käynnistyskytkin (9) asentoon "0".
- Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt paikalleen.
- Paina magneetin käynnistyskytkintä (20) alaspäin, jotta magneetti kytkeytyy pois päältä.

##

Uudelleenkäynnistyssuoja estää sähkötyökalun hallitsemattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.

- Kun haluat ottaa työkalun uudelleen käyttöön, paina moottorin käynnistyskytkintä (9) asentoon "I".

Huomautus: kun virtakatkos on ohi, paina vikavirtasuojakytkimen (15) RESET-painiketta. Magneetti kytkeytyy automaattisesti päälle heti kun vikavirtasuojakytkimen (15) näyttö (16) palaa punaisena.

##

Sähkötyökalu on varustettu ylikuormitussuojalla. Sähkötyökalu ei voi ylikuormittua, kun sitä käytetään määräysten mukaisesti. Elektroniikka sammuttaa moottorin, jos sähkötyökalua kuormitetaan liikaa. Magneetti pysyy edelleen toiminnassa.

- Kun haluat ottaa tämän jälkeen työkalun uudelleen käyttöön, paina moottorin käynnistyskytkin (9) asentoon "I".

Suorita seuraavat toimenpiteet, ennen kuin jatkat työskentelyä sähkötyökalun kanssa:

- Poista mahdolliset jumittumat. Jos käyttötarvike jumittuu, vastapäivään pyörimissuuntaa ei saa käyttää.
- Anna sähkötyökalun toimia noin 1 minuutin ajan tyhjäkäynnillä. Tämän jälkeen työkalu on taas käyttövalmis.

### Ylikuormitusnäyttö

Ylikuormitusnäyttö (6) ilmoittaa päälle kytketyn sähkötyökalun ylikuormituksesta.

Ylikuormitusnäyttö (6) | Ylikuormitus
--- | ---
Jatkuvasti palava vihreä valo | Ei ylikuormitusta
Jatkuvasti palava keltainen valo | Raskas kuormitus Vähennä työstönopeutta
Punainen vilkkuvalo | Erittäin raskas kuormitus Vähennä työstönopeutta tai sammuta moottori. Muuten ylikuormitussuoja laukeaa toimintaan