# คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องปั่นผสม

- จับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้างที่ด้ามจับที่เตรียมไว้ การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอเมื่อผสมวัสดุที่ติดไฟได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่เป็นอันตราย อาจมีคนสูดดมไอที่เกิดขึ้นหรือไออาจลุกไหม้ขึ้นจากประกายไฟที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าใช้ผสมอาหารเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการแปรรูปอาหาร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะผสมวางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ภาชนะที่ไม่ได้วางไว้อย่างมั่นคงอาจเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนสำหรับวัสดุที่จะปั่นผสมวัสดุที่จะปั่นผสมอาจเป็นอันตรายได้

- อย่าเอื้อมมือของท่านลงในภาชนะผสมหรือสอดวัตถุอื่นๆ ลงไปในภาชนะขณะกำลังปั่นผสมการสัมผัสกับตะกร้อเครื่องปั่นผสมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัส

- ติดเครื่องและเลื่อนเครื่องลงในภาชนะผสมเท่านั้น ตะกร้อเครื่องปั่นผสมอาจโค้งงอหรือหมุนปั่นในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้

- อย่าใช้เครื่องทำงานกับสารที่ระเบิดได้ (เช่น ตัวทำละลายไวไฟสูง) เครื่องมือไฟฟ้าสร้างประกายไฟซึ่งสามารถจุดไอระเหยที่เกิดขึ้นให้ลุกเป็นไฟได้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDB) ของวัสดุที่จะกวน วัสดุที่จะกวนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยยึดไว้ในแท่นจับ เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌นี้‌ไม่เหมาะ‌สำหรับ‌การปฏิบัติงาน‌ประจำที่

- เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอ‌ระเหย‌อาจ‌ทำให้‌ระบบ‌หายใจ‌ระคาย‌เคือง

- ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อันตราย‌จาก‌การลัด‌วงจร

- วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

| ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร