# Bắt Đầu Vận Hành

Bụi bẩn, ví dụ như bụi khoáng có thể gây hại đến sức khỏe. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

##

Để Vận hành thử dụng cụ điện, trước tiên đẩy khóa an toàn (5) lên trên bằng ngón tay, tiếp theo nhấn công tắc bật/tắt (6) và ấn giữ.

Để tắt dụng cụ điện, hãy nhả công tắc bật/tắt (6).

##

### Điều chỉnh tốc độ bằng công tắc bật/tắt

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc bật/tắt như thế nào (6).

Nhấn nhẹ trên công tắc bật/tắt (6) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

### Điều chỉnh tốc độ bằng núm vặn chọn trước tốc độ

Ngoài ra, có thể chọn trước tốc độ xoay mong muốn bằng núm vặn (4) (trong khi vận hành).

Tốc độ xoay cần thiết phụ thuộc vào hỗn hợp pha trộn và điều kiện làm việc.

##

Khởi động êm bằng điện sẽ tăng dần tốc độ xoay, nếu công tắc bật/tắt (6) được nhấn. Do đó, có thể tránh bắn tóe hỗn hợp pha trộn.

##

Các thiết bị điện tử của dụng cụ điện giữ cho tốc độ dụng cụ pha trộn không đổi trong khoảng đã cài đặt trên phạm vi tải rộng. Điềy này đảm bảo công suất làm việc đồng đều.

##

Chế độ ngắt nhanh (KickBack Control) sẽ cung cấp cách kiểm soát dụng cụ điện tốt hơn và qua đó làm tăng mức độ bảo vệ người dùng so với các dụng cụ điện không có KickBack Control. Ở những vòng quay đột ngột và không thể đoán trước của dụng cụ điện, dụng cụ điện sẽ tắt trục xoay.

Chế độ ngắt nhanh được hiển bằng nhấp nháy đỏ của LED KickBack Control (1) trên dụng cụ điện.

Để khởi động lại hãy thả nút bật tắt và nhấn lại lần nữa.

- Nếu chức năng KickBack Control hỏng, không cho bật dụng cụ điện nữa. Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa dụng cụ điện và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.