# التشغيل

إن الأغبرة، مثلا الأغبرة المعدنية، قد تكون مضرة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلی أعراض حساسية و/أو إلی أمراض الجهاز التنفسي لدی المستخدم أو لدی الأشخاص المتواجدين علی مقربة من المكان.
لا يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي علی الأسبستوس إلا من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- حافظ علی تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع واقي للتنفس من فئة المرشح P2.

تراعی الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للخامات المرغوب معالجتها.

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية، اضغط أولا قفل التشغيل (5) بأصبعك إلى أعلى، ثم اضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف (6) واحتفظ به مضغوطًا.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (6).

##

### ضبط عدد اللفات باستخدام مفتاح التشغيل والإطفاء

يمكنك أن تتحكم بعدد لفات العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدی الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (6).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (6) إلى عدد لفات منخفض. يزداد عدد اللفات بزيادة الضغط.

### ضبط عدد اللفات باستخدام طارة الضبط المسبق لعدد الفات

يمكنك بشكل إضافية ضبط عدد اللفات المرغوب مسبقًا عن طريق طارة ضبط (4) (حتى أثناء التشغيل).

يتعلق عدد اللفات اللازم بالمواد المراد خلطها وبظروف العمل.

##

تعمل الوظيفة الإلكترونية للبدء بإدارة هادئة على زيادة عدد اللفات ببطء، عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (6). وبذلك يتم تجنب تبعثر مادة الخلط.

##

تعمل آلية التحكم الإلكتروني في العدة الكهربائية على تثبيت عدد لفات أداة الخلط على نطاق تحميل واسع ضمن النطاق المحدد. يضمن هذا قدرة عمل منتظمة.

##

تتيح خاصية الإطفاء السريع (KickBack Control) تحكمًا أفضل في العدة الكهربائية، وتزيد من درجة حماية المستخدم مقارنة بالعدد الكهربائية غير المزودة بخاصية KickBack Control. في حالة الدوران المفاجئ وغير المتوقع للعدة الكهربائية حول محور الإدارة تنطفئ العدة الكهربائية.

يتم الإشارة إلى الإطفاء السريع عن طريق وميض مؤشر الدايود الخاص بخاصية KickBack Control (1) باللون الأحمر في العدة الكهربائية.

لغرض إعادة تشغيل اترك مفتاح التشغيل والإطفاء واضغط عليه مجددا.

- في حالة تعطل خاصية KickBack Control لا يمكن تشغيل العدة الكهربائية. احرص على تصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط.