# Biztonsági előírások keverő berendezések számára

- A kéziszerszámot mindkét kezével az erre a célra szolgáló fogantyúknál fogva tartsa. Ha elveszti az uralmát a kéziszerszám felett, az személyi sérüléshez vezethet.

- Gondoskodjon kielégítő szellőztetésről, ha gyúlékony anyagokat kever, hogy elkerülje egy veszélyes atmoszféra létrejöttét. A gőzöket be lehet lélegezni, vagy azokat a kéziszerszám által generált szikrák meggyújthatják.

- Ne keverjen élelmiszereket.Az elektromos kéziszerszámok és tartozékaik nincsenek élelmiszerek megmunkálására tervezve.

- Gondoskodjon arról, hogy a keverő tartály rögzített, biztonságos helyzetben legyen. Egy nem megfelelően rögzített tartály váratlanul elmozdulhat.

- Tartsa be a keverésre kerülő anyagra vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.A keverésre kerülő anyag veszélyes lehet.

- Ne nyúljon bele a keverő tartályba a kezével, vagy bármilyen más tárggyal, amíg a keverő készülék működik.A keverőkanál megérintése súlyos sérülésekhez vezethet.

- Az elektromos kéziszerszámot csak a keverő tartályon belül indítsa el és állítsa le. A keverőkanál meggörbülhet vagy irányíthatatlanul forogni kezdhet.

- Ne munkáljon meg robbanásveszélyes anyagokat (például gyúlékony oldószereket). Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a gőzöket meggyújthatják.

- Tartsa be és vegye figyelembe a keverésre kerülő anyag biztonsági adatlapján (SDB) található előírásokat és figyelmeztető megjegyzéseket. A keverésre kerülő anyag egészségkárosító hatású lehet.

- Ne használja az elektromos kéziszerszámot egy állvánnyal. Az elektromos kéziszerszám rögzített helyzetben való üzemre nincs engedélyezve.

- Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.

- Ne módosítsa és nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll a rövidzárlat veszélye.

- Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

- Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.

| Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.