# Указания за безопасност за бъркалки

- Дръжте инструмента с две ръце за дръжките. Загубата на контрол може да причини персонално нараняване.

- Осигурете достатъчно добро проветрение при смесване на запалими материали, за да избегнете опасна атмосфера. Образуваните пари могат да се вдишат или да се възпламенят от искрите, които електрическият инструмент генерира.

- Не смесвайте храни.Електрическите инструменти и техните аксесоари не са проектирани за обработка на храни.

- Уверете се, че смесителният контейнер е поставен в стабилна и сигурна позиция. Контейнер, който не е правилно закрепен, може да се задвижи неочаквано.

- Следвайте инструкциите и предупрежденията за материала за смесване.Материалът, който се смесва, може да е вреден.

- Не вкарвайте ръцете си в смесителния контейнер и не пъхайте други предмети вътре по време на смесване.Контактът със смесителната кошница може да доведе до сериозно персонално нараняване.

- Стартирайте и спирайте инструмента само в смесителния контейнер. Смесителната кошница може да се огъне или завърти по неконтролиран начин.

- Не обработвайте взривоопасни материали (напр. леснозапалими разтворители). Електроинструментите създават искри, които могат да възпламенят отделящите се пари.

- Спазвайте указанията и предупрежденията в придружаващата разбърквания материал листовка. Възможно е разбъркваният материал да е вреден за здравето.

- Не използвайте електроинструмента, захванат в стенд. Електроинструментът не е подходящ да бъде ползван монтиран стационарно.

- При повреждане и неправилна експлоа‌тация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

- Не променяйте и не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.

- Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

| Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.