# Sikkerhetsanvisninger for røreverk

- Hold verktøyet med begge hender på håndtakene. Tap av kontroll kan føre til personskader.

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved blanding av brennbare materialer, slik at farlig atmosfære unngås. Dampen som oppstår, kan innåndes eller antennes av gnistene fra elektroverktøyet.

- Må ikke brukes til å blande matvarer.Elektroverktøy og tilbehør er ikke beregnet for bearbeiding av mat.

- Forsikre deg om at rørebeholderen står stødig og sikkert. En beholder som ikke er ordentlig sikret, kan bevege seg uventet.

- Følg advarslene og anvisningene for materialet som skal røres.Materialet som skal røres, kan være skadelig.

- Ikke stikke hendene i rørebeholderen eller sett andre objekter ned i den under røring.Berøring av rørebeholderen kan føre til alvorlig personskade.

- Start og stopp verktøyet bare i rørebeholderen. Rørekurven kan bli bøyd eller rotere ukontrollert.

- Må ikke brukes til bearbeiding av eksplosjonsfarlige stoffer (f.eks. lett antennelige løsemidler). Elektroverktøy produserer gnister som kan antenne dampen som oppstår.

- Følg anvisningene og advarslene i sikkerhetsdatabladet (SDB) for materialet som skal omrøres. Materialet som skal omrøres, kan være helsefarlig.

- Elektroverktøyet må ikke brukes montert på et stativ. Elektroverktøyet er ikke godkjent for stasjonær bruk.

- Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere. Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.

- Du må ikke endre og ikke åpne batteriet. Det er fare for kortslutning.

- Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.

- Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

| Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.