# Veiligheidsaanwijzingen voor mengmechanismen

- Houd het gereedschap met beide handen aan de hiervoor bestemde handgrepen vast. Verlies van controle kan verwondingen veroorzaken.

- Zorg voor voldoende ventilatie bij het mengen van ontvlambare materialen om een gevaarlijke atmosfeer te vermijden. Dampen die hierbij ontstaan, kunnen ingeademd worden of vlam vatten door de vonken die het elektrische gereedschap produceert.

- Meng geen voedingsmiddelen.Elektrische gereedschappen en hun accessoires zijn niet ontworpen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

- Zorg ervoor dat de mengkuip stevig en stabiel staat. Een kuip die niet stevig vaststaat, kan onverwachte bewegingen maken.

- Volg de aanwijzingen en waarschuwingen voor het te mengen materiaal.Materiaal dat gemengd moet worden, kan schadelijk zijn.

- Grijp tijdens het mengen niet met uw handen in de mengkuip of steek er geen andere voorwerpen in.Contact met de menggarde kan leiden tot ernstige verwondingen.

- Het gereedschap moet u uitsluitend in de mengkuip in- en uitschakelen. De menggarde kan ongecontroleerd buigen of draaien.

- Bewerk geen explosiegevaarlijke stoffen (bijv. licht ontvlambare oplosmiddelen). Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die vrijkomende dampen tot ontsteking kunnen brengen.

- Volg de aanwijzingen en waarschuwingen in het veiligheidsgegevensblad (SDB) van het te mengen materiaal. Het te mengen materiaal kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

- Gebruik het elektrische gereedschap niet in een staander. Het elektrische gereedschap is niet geschikt voor stationair gebruik.

- Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

- Verander en open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

- Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.

- Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.

| Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.