# Karıştırıcılar için güvenlik uyarıları

- Aleti her iki elinizle tutamaklarını kavrayarak tutun. Kontrol kaybı fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

- Tehlikeli bir hava ortamı oluşmasını önlemek üzere alev alabilecek malzemeleri karıştırırken yeterli havalandırma sağlayın. Ortaya çıkan buhar ciğerlere çekilebilir veya elektrikli el aletinin oluşturduğu kıvılcımlar nedeniyle alev alabilir.

- Gıda maddelerini karıştırmayın.Elektrikli el aletleri ve aksesuarları gıda maddelerinin işlenmesi için tasarlanmamıştır.

- Karıştırıcı kabını sağlam ve güvenli bir konuma yerleştirin. Uygun şekilde sabitlenmemiş bir kap beklenmedik anda hareket edebilir.

- Karıştırılacak malzemelerle ilgili talimatları ve uyarıları dikkate alın.Karıştırılacak malzemeler zararlı olabilir.

- Karıştırma işlemi sırasında karıştırma kabına elinizi sokmayın veya başka cisimler yerleştirmeyin.Karıştırma sepetiyle temas durumunda ciddi kişisel yaralanma oluşabilir.

- Aleti başlatma ve çalıştırma işlemleri sadece karıştırma kabı içindeyken yapılmalıdır. Karıştırma sepeti eğilebilir veya kontrolsüz biçimde dönebilir.

- Patlama tehlikesi bulunan maddeleri işlemeyin (örneğin kolay tutuşur seyreltici maddeler). Elektrikli el aletleri ortaya çıkan buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşturur.

- Karıştırılan malzemenin iş güvenliği bilgi sayfasındaki (SDB) talimat ve uyarılara uyun. Karıştırılan malzeme sağlığa zararlı olabilir.

- Bu elektrikli el aletini bir sehpa üzerinde kullanmayın. Bu elektrikli el aleti sabit işletimde kullanım için uygun değildir.

- Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir. Çalıştığınız yeri havalandırın ve şika‌yet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.

- Aküyü değiştirmeyin veya açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.

- Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir. Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.

- Aküyü yalnızca üreticinin ürünlerinde kullanın. Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.

| Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.