# Указания по технике безопасности для мешалок

- Держите электроинструмент двумя руками за предназначенные для этого рукоятки. Потеря контроля чревата травмами.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию при перемешивании легковоспламеняющихся материалов во избежание создания опасной атмосферы. Образующиеся испарения могут попасть в органы дыхания или воспламениться от искр, создаваемых электроинструментом.

- Не смешивайте пищевые продукты.Данные электроинструменты и принадлежности не предназначены для переработки пищевых продуктов.

- Убедитесь, что контейнер для перемешивания размещен прочно и надежно. Не закрепленный должным образом контейнер может неожиданно сдвинуться.

- Следуйте инструкциям и предупреждениям, приложенным к перемешиваемому материалу.Смешиваемый материал может быть вреден.

- Не опускайте в контейнер для перемешивания руки или иные предметы во время перемешивания.Контакт с корзиной мешалки может повлечь за собой серьезные травмы.

- Включайте и выключайте электроинструмент, только когда он помещен в контейнер для перемешивания. Корзина мешалки может погнуться или неконтролируемо вращаться.

- Не обрабатывайте взрывоопасные материалы (например, легко воспламеняющиеся растворители). Электроинструменты искрят, а искры могут воспламенить возникающие пары.

- Выполняйте указания и предупреждения, содержащиеся в памятке по технике безопасности к смешиваемому материалу. Смешиваемый материал может быть вредным для здоровья.

- Не используйте электроинструмент в станине. Электроинструмент не предназначен для стационарного применения.

- При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться.Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- Не вносите конструктивных изменений в аккумулятор и не открывайте его. При этом возникает опасность короткого замыкания.

- Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- Используйте аккумулятор только в изделиях изготовителя. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

| Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.