# Säkerhetsanvisningar för omrörare

- Håll verktyget i handtagen med båda händer. Om du förlorar kontrollen över verktyget så kan du skadas.

- Se till att utrymmet i det du vistas har tillräcklig ventilation när du blandar antändliga material, för att undvika farlig atmosfär. Ångor som utvecklas kan andas in eller antändas av gnistor från elverktyg.

- Blanda inte mat.Elverktyg och deras tillbehör är inte till för tillredning av mat.

- Se till att blandningskärlet är placerat stabilt och säkert. Ett kärl som inte står stabilt kan röra sig plötsligt och oväntat.

- Följ instruktionerna och varningarna för det material som ska blandas.Materialet som ska blandas kan vara farligt.

- Grip inte ner i blandningskärlet med händerna och för inte in några andra objekt medan du blandar.Kontakt med blandningskärlet kan leda till allvarliga personskador.

- Starta och för ner verktyget i blandningskärlet endast. Blandningskärlet kan böja sig eller rotera på ett okontrollerat vis.

- Bearbeta inga explosiva ämnen (t.ex. lättantändliga lösningsmedel). Elverktyg förorsakar gnistor, som kan antända ångor som uppstår.

- Följ anvisningarna och varningarna i säkerhetsdatabladet (SDB) för materialet som ska blandas. Materialet som ska blandas kan vara hälsovådligt.

- Elverktyget får inte användas i ett stativ. Elverktyget är inte avsett för stationär användning.

- Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

- Batteriet får inte öppnas eller ändras. Detta kan leda till kortslutning.

- Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

- Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

| Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.