# 攪拌機安全注意事項

- 以兩手握住對應的把手以握緊工具。失去控制可能會造成人員受傷。

- 混合易燃材料時，請確保通風充足以避免空氣中累積有害物質。所產生的氣體可能被人體吸入或是因電動工具產生的火花點燃。

- 請勿用於混合食物。電動工具和其配件不適用於處理食物。

- 確保混合容器位於穩固的位置。未固定的容器可能會突然移動。

- 請遵循混合材料的指示和警告。混合的材料可能有害。

- 請勿將手伸人混合容器或是在混合時加入其他物體。接觸混合桶可能會造成人員嚴重受傷。

- 工具只能在混合桶中啟動和關閉。混合桶可能會以無法控制的方式扭曲或旋轉。

- 請勿加工具有爆炸危險的材料（例如易燃的溶劑）。電動工具產生的火花會點燃過程中產生的氣體。

- 請遵照攪拌材料安全性資料文件（SDB）中的說明與警告指示。攪拌的材料可能有害健康。

- 不可以把電動工具安裝在立架上操作。本電動工具不得以不移動的方式進行加工。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 僅可在製造商的產品中使用充電電池。 如此才可提供過載保護。

| 保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。