# Drošības noteikumi sajaucējiem

- Turiet instrumentu ar abām rokām aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem. Kontroles zaudēšana pār instrumentu var kļūt par cēloni savainojumiem.

- Sajaucot viegli uzliesmojošus materiālus, nodrošiniet pietiekošu ventilāciju, lai novērstu bīstamas atmosfēras veidošanos. Veidojošies tvaiki var tikt ieelpoti, vai arī tos var aizdedzināt dzirksteles, kas veidojas elektroinstrumentā.

- Nesajauciet pārtikas produktus.Elektroinstrumenti un to piederumu nav paredzēti pārtikas produktu sajaukšanai.

- Nodrošiniet, lai sajaukšanas tvertne stabili stāvētu un atrastos drošā stāvoklī. Tvertne, kas nav pienācīgi nostiprināta, var negaidīti pārvietoties.

- Ievērojiet instrukcijas un brīdinājumus, kas tiek piegādāti kopā ar sajaucamo materiālu.Sajaucamais materiāls var būt kaitīgs veselībai.

- Sajaukšanas laikā neiegremdējiet sajaukšanas tvertnē rokas un neievietojiet tajā nekādus citus objektus.Saskaršanās ar maisītāja grozu var radīt nopietnus savainojumus.

- Iedarbiniet un apturiet elektroinstrumentu tikai tad, ja maisītāja grozs atrodas sajaukšanas tvertnē. Pretējā gadījumā maisītāja grozs var saliekties vai sākt nekontrolējami griezties.

- Neapstrādājiet sprādzienbīstamas vielas (piemēram, viegli uzliesmojošus šķīdinātājus). Elektroinstrumenti darbojoties nedaudz dzirksteļo, kas var izsaukt viegli uzliesmojošo tvaiku aizdegšanos.

- Ievērojiet sajaucamā materiāla drošības datu lapā sniegtās instrukcijas un brīdinājumus. Sajaucamais materiāls var būt kaitīgs veselībai.

- Nelietojiet elektroinstrumentu, to iestiprinot statnē. Elektroinstruments nav apstiprināts stacionārai lietošanai.

- Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgaro‌jumus. Akumulators var aizdegties vai sprāgt. ielaidiet telpā svaigu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palīdzību. Izgaroju‌mi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

- Neatveriet akumulatoru un neveiciet tam nekādas modifikācijas. Pastāv īsslēguma risks.

- Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts. Tas var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.

- Lietojiet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos. Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.

| Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netīrumiem, ūdens un mitruma. Tas var radīt sprādziena un īsslēguma briesmas.