# Technické údaje

Miešač |  | GRW 140
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Menovitý príkon | W | 1 400
Výkon | W | 500
Mechanické prepínanie stupňov |  | ●
Pozvoľný rozbeh |  | ●
Predvoľba otáčok |  | ●
Konštantná elektronika |  | ●
Ochrana pred opätovným spustením |  | ●
Voľnobežné otáčky
1. stupeň | ot/min | 200–480
2. stupeň | ot/min | 300–750
Menovitý krútiaci moment
1. stupeň | Nm | 10,2
2. stupeň | Nm | 6,7
Upnutie nástroja |  | M14
Maximálny priemer miešacieho nástroja | mm | 140
HmotnosťA) | kg | 4,2
Trieda ochrany |  | / II

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.