# Műszaki adatok

Keverőgép |  | GRW 140
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1400
Leadott teljesítmény | W | 500
Mechanikus sebességfokozat-beállítás |  | ●
Lágyindítás |  | ●
Fordulatszám-előválasztás |  | ●
Konstanselektronika |  | ●
Újraindulás elleni védelem |  | ●
Üresjárati fordulatszám
1. fokozat | perc-1 | 200–480
2. fokozat | perc-1 | 300–750
Névleges forgatónyomaték
1. fokozat | Nm | 10,2
2. fokozat | Nm | 6,7
Szerszámbefogó egység |  | M14
A keverőkosár legnagyobb átmérője | mm | 140
SúlyA) | kg | 4,2
Érintésvédelmi osztály |  | / II

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.