# คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องปั่นผสม

- จับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้างที่ด้ามจับที่เตรียมไว้ การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอเมื่อผสมวัสดุที่ติดไฟได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่เป็นอันตราย อาจมีคนสูดดมไอที่เกิดขึ้นหรือไออาจลุกไหม้ขึ้นจากประกายไฟที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าใช้ผสมอาหารเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการแปรรูปอาหาร

- เก็บสายไฟฟ้าให้ห่างจากบริเวณทำงาน สายไฟฟ้าอาจเข้าไปติดพันกับตะกร้อเครื่องปั่นผสม

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะผสมวางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ภาชนะที่ไม่ได้วางไว้อย่างมั่นคงอาจเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ

- ทำให้มั่นใจว่าไม่มีของเหลวกระเด็นเปื้อนตัวครอบเครื่องมือไฟฟ้าของเหลวที่แทรกซึมเข้าในเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนสำหรับวัสดุที่จะปั่นผสมวัสดุที่จะปั่นผสมอาจเป็นอันตรายได้

- หากเครื่องมือไฟฟ้าตกลงไปในวัสดุที่ปั่นผสม ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกทันทีและส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำการตรวจสอบการเอื้อมลงในถังโดยที่เครื่องยังคงเสียบปลั๊กไฟฟ้าอยู่อาจส่งผลให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

- อย่าเอื้อมมือของท่านลงในภาชนะผสมหรือสอดวัตถุอื่นๆ ลงไปในภาชนะขณะกำลังปั่นผสมการสัมผัสกับตะกร้อเครื่องปั่นผสมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัส

- ติดเครื่องและเลื่อนเครื่องลงในภาชนะผสมเท่านั้น ตะกร้อเครื่องปั่นผสมอาจโค้งงอหรือหมุนปั่นในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้

- อย่าใช้เครื่องทำงานกับสารที่ระเบิดได้ (เช่น ตัวทำละลายไวไฟสูง) เครื่องมือไฟฟ้าสร้างประกายไฟซึ่งสามารถจุดไอระเหยที่เกิดขึ้นให้ลุกเป็นไฟได้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDB) ของวัสดุที่จะกวน วัสดุที่จะกวนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยยึดไว้ในแท่นจับ เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌นี้‌ไม่เหมาะ‌สำหรับ‌การปฏิบัติงาน‌ประจำที่