# Technische gegevens

Mengmachine |  | GRW 140
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1400
Afgegeven vermogen | W | 500
Mechanische toerentalkeuze |  | ●
Zachte aanloop |  | ●
Toerentalinstelling |  | ●
Constant Electronic |  | ●
Nulspanningsbeveiliging |  | ●
Onbelast toerental
Stand 1 | min–1 | 200–480
Stand 2 | min–1 | 300–750
Nominaal draaimoment
Stand 1 | Nm | 10,2
Stand 2 | Nm | 6,7
Gereedschapopname |  | M14
Maximale menggardediameter | mm | 140
GewichtA) | kg | 4,2
Isolatieklasse |  | / II

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.