# Biztonsági előírások keverő berendezések számára

- A kéziszerszámot mindkét kezével az erre a célra szolgáló fogantyúknál fogva tartsa. Ha elveszti az uralmát a kéziszerszám felett, az személyi sérüléshez vezethet.

- Gondoskodjon kielégítő szellőztetésről, ha gyúlékony anyagokat kever, hogy elkerülje egy veszélyes atmoszféra létrejöttét. A gőzöket be lehet lélegezni, vagy azokat a kéziszerszám által generált szikrák meggyújthatják.

- Ne keverjen élelmiszereket.Az elektromos kéziszerszámok és tartozékaik nincsenek élelmiszerek megmunkálására tervezve.

- Tartsa a csatlakozó kábelt távol a munkaterülettől. A csatlakozó kábel beleakadhat a keverőkanálba.

- Gondoskodjon arról, hogy a keverő tartály rögzített, biztonságos helyzetben legyen. Egy nem megfelelően rögzített tartály váratlanul elmozdulhat.

- Gondoskodjon arról, hogy ne fröccsenhessen semmilyen folyadék sem az elektromos kéziszerszám házára.Az elektromos kéziszerszámba behatoló folyadék rongálódásokat és áramütést okozhat.

- Tartsa be a keverésre kerülő anyagra vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.A keverésre kerülő anyag veszélyes lehet.

- Ha az elektromos kéziszerszám beleesik a keverésre kerülő anyagba, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozó dugót és ellenőriztesse az elektromos kéziszerszámot egy erre feljogosított személlyel.Ha a még a hálózathoz csatlakoztatott kéziszerszámmal belenyúl a tartályba, ez áramütéshez vezethet.

- Ne nyúljon bele a keverő tartályba a kezével, vagy bármilyen más tárggyal, amíg a keverő készülék működik.A keverőkanál megérintése súlyos sérülésekhez vezethet.

- Az elektromos kéziszerszámot csak a keverő tartályon belül indítsa el és állítsa le. A keverőkanál meggörbülhet vagy irányíthatatlanul forogni kezdhet.

- Ne munkáljon meg robbanásveszélyes anyagokat (például gyúlékony oldószereket). Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a gőzöket meggyújthatják.

- Tartsa be és vegye figyelembe a keverésre kerülő anyag biztonsági adatlapján (SDB) található előírásokat és figyelmeztető megjegyzéseket. A keverésre kerülő anyag egészségkárosító hatású lehet.

- Ne használja az elektromos kéziszerszámot egy állvánnyal. Az elektromos kéziszerszám rögzített helyzetben való üzemre nincs engedélyezve.