# Petunjuk Keselamatan untuk Pengaduk

- Pegang alat dengan kedua tangan pada gagangnya. Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera.

- Pastikan terdapat peredaran udara yang cukup saat mengaduk material yang mudah terbakar untuk menghindari kondisi udara yang membahayakan. Uap yang terbentuk dapat terhirup atau terbakar oleh percikan api dari perkakas listrik.

- Jangan mencampurkan makanan.Perkakas listrik beserta aksesorinya tidak dirancang untuk memproses makanan.

- Jauhkan kabel dari area pengerjaan. Kabel dapat terjerat oleh keranjang pengaduk.

- Pastikan wadah pengaduk diletakkan di posisi yang aman dan kukuh. Wadah yang tidak diamankan dengan benar dapat bergerak secara tiba-tiba.

- Pastikan tidak ada cairan yang terciprat ke housing perkakas listrik.Cairan yang masuk ke dalam perkakas listrik dapat menyebabkan kerusakan dan sengatan listrik.

- Ikuti petunjuk dan peringatan pada bahan yang diaduk.Bahan yang diaduk mungkin bahan yang tidak aman.

- Jika perkakas listrik jatuh ke dalam bahan yang diaduk, segera cabut steker dari stopkontak dan bawalah perkakas listrik ke teknisi berwenang.Memasukkan tangan dengan perkakas yang masih terhubung ke sumber listrik dapat menyebabkan sengatan listrik.

- Jangan memasukkan tangan ke dalam wadah pengaduk atau memasukkan benda apa pun ke dalamnya selama proses pengadukan.Menyentuh keranjang pengaduk dapat menyebabkan cedera serius.

- Hanya mulai dan operasikan perkakas di dalam wadah pengaduk. Keranjang pengaduk dapat menekuk atau berputar tanpa kendali.

- Jangan lakukan pengerjaan dengan bahan peledak (misalnya pelarut yang mudah terbakar). Perkakas listrik menghasilkan percikan api yang dapat membakar dan menimbulkan asap.

- Ikuti petunjuk dan peringatan dalam Lembar Data Keamanan (LDK) dari material yang diaduk. Material yang diaduk dapat membahayakan kesehatan.

- Jangan gunakan perkakas listrik dalam posisi berdiri. Perkakas listrik ini tidak dirancang untuk pengoperasian tetap (stasioner).