# دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به هم‌زن‌ها

- ابزار را از محل دستگیره‌ها با دو دست بگیرید. از دست دادن کنترل برروی ابزار می‌تواند باعث بروز جراحت شود.

- برای جلوگیری از پراکنده شدن مواد خطرناک هوا هنگام مخلوط کردن مواد قابل اشتعال، تهویه مناسب باید تأمین شود. بخار متصاعد شده می‌تواند تنفس شود یا بر اثر جرقه‌های حاصل از ابزار برقی مشتعل شود.

- از دستگاه برای مخلوط کردن مواد غذایی استفاده نکنید. ابزارهای برقی و متعلقات آنها برای کار با مواد غذایی طراحی نشده‌اند.

- کابل دستگاه را از محدوده کار دور نگه دارید. کابل دستگاه ممکن است توسط مته همزن به داخل کشیده شود.

- ظرف مخلوط کردن باید در وضعیتی باثبات و مطمئن باشد. ظرفی که درست محکم نشده است می‌تواند به طور ناگهانی شروع به حرکت کند.

- مراقب باشید که هیچ مایعی به بدنه دستگاه نپاشد. نفوذ مایعات به داخل ابزار می‌تواند باعث وارد آمدن آسیب و برق گرفتگی شود.

- از دستورالعمل‌ها و هشدارهای مربوط به ماده مخلوط شونده پیروی کنید.ماده مخلوط شونده ممکن است برای سلامتی مضر باشد.

- اگر ابزار برقی به داخل مخلوط سقوط کرد، بلافصله دوشاخه را خارج کنید و ابزار را توسط تعمیرکار مجاز مورد بازدید قرار دهید.تماس با مخلوط داخل سطل زمانی که ابزار هنوز به برق متصل است، می‌تواند باعث برق گرفتگی شود.

- در هنگام مخلوط کردن، دست خود یا هر گونه شئ دیگری را داخل ظرف مخلوط وارد نکنید.تماس با مته همزن می‌تواند باعث ایجاد جراحت‌های جدی شود.

- ابزار را فقط در داخل ظرف مخلوط کردن راه اندازی و متوقف کنید. ممکن است مته همزن منحرف شود یا به شکلی غیر قابل کنترل بچرخد.

- از کار روی مواد دارای خطر انفجار (مانند حلال های قابل اشتعال سریع) خودداری کنید. ابزارهای برقی جرقه هایی ایجاد می کنند که می توانند این بخارها را شعله ور کنند.

- از دستورات و هشدارهای موجود در دفترچه ایمنی (SDB) ماده مخلوط شونده پیروی کنید. ماده مخلوط شونده ممکن است برای سلامتی مضر باشد.

- این ابزار برقی را بوسیله یک پایه برش بکار نبرید. این ابزار برقی جهت استفاده در جای ثابت مناسب نیست.