# Указания за безопасност за бъркалки

- Дръжте инструмента с две ръце за дръжките. Загубата на контрол може да причини персонално нараняване.

- Осигурете достатъчно добро проветрение при смесване на запалими материали, за да избегнете опасна атмосфера. Образуваните пари могат да се вдишат или да се възпламенят от искрите, които електрическият инструмент генерира.

- Не смесвайте храни.Електрическите инструменти и техните аксесоари не са проектирани за обработка на храни.

- Пазете кабела далеч от работната зона. Кабелът може да се увие около смесителната кошница.

- Уверете се, че смесителният контейнер е поставен в стабилна и сигурна позиция. Контейнер, който не е правилно закрепен, може да се задвижи неочаквано.

- Уверете се, че никаква течност не се разпръсква по корпуса на електрическия инструмент.Течността, която е проникнала в електрическия инструмент, може да причини повреда и да доведе до електрически удар.

- Следвайте инструкциите и предупрежденията за материала за смесване.Материалът, който се смесва, може да е вреден.

- Ако електрическият инструмент падне в материала за смесване, откачете незабавно от контакта и осигурете проверка на инструмента от квалифициран специалист.Бъркането в кофата с все още включен в контакта инструмент може да причини електрически удар.

- Не вкарвайте ръцете си в смесителния контейнер и не пъхайте други предмети вътре по време на смесване.Контактът със смесителната кошница може да доведе до сериозно персонално нараняване.

- Стартирайте и спирайте инструмента само в смесителния контейнер. Смесителната кошница може да се огъне или завърти по неконтролиран начин.

- Не обработвайте взривоопасни материали (напр. леснозапалими разтворители). Електроинструментите създават искри, които могат да възпламенят отделящите се пари.

- Спазвайте указанията и предупрежденията в придружаващата разбърквания материал листовка. Възможно е разбъркваният материал да е вреден за здравето.

- Не използвайте електроинструмента, захванат в стенд. Електроинструментът не е подходящ да бъде ползван монтиран стационарно.