# مشخصات فنی

همزن |  | GRW 140
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 AC4 0..‎
توان ورودی نامی | W | 1400
توان خروجی | W | 500
انتخاب مکانیکی سرعت |  | ●
استارت آهسته |  | ●
انتخاب سرعت |  | ●
تثبیت کننده الکترونیکی |  | ●
محافظ استارت مجدد |  | ●
سرعت در حالت آزاد
سرعت 1 | min-1 | ‎200–480‎
سرعت 2 | min-1 | ‎300–750‎
گشتاور نامی
سرعت 1 | Nm | 10,2
سرعت 2 | Nm | 6,7
ابزارگیر |  | M14
حداکثر قطر مته همزن | mm | 140
وزنA) | kg | 4,2
کلاس ایمنی |  | / II

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.