# Tekniske data

Røreverk |  | GRW 140
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Opptatt effekt | W | 1400
Avgitt effekt | W | 500
Mekanisk girvalg |  | ●
Mykstart |  | ●
Turtallsinnstilling |  | ●
Konstantelektronikk |  | ●
Gjenstartbeskyttelse |  | ●
Tomgangsturtall
1. gir | o/min | 200–480
2. gir | o/min | 300–750
Nominelt dreiemoment
1. gir | Nm | 10,2
2. gir | Nm | 6,7
Verktøyholder |  | M14
Maksimal rørekurvdiameter | mm | 140
VektA) | kg | 4,2
Kapslingsgrad |  | / II

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.