# Bezpečnostné pokyny pre miešadlá

- Držte náradie oboma rukami za príslušné rukoväti. Strata kontroly môže spôsobiť zranenie.

- Pri miešaní horľavých materiálov zabezpečte dostatočné vetranie, aby sa nezhromažďovali nebezpečné výpary. Tvoriace sa výpary sa môžu vdychovať alebo zapáliť iskrami, ktoré vznikajú v elektrickom náradí.

- Nepoužívajte na miešanie potravín.Elektrické náradie a jeho príslušenstvo nie je určené na spracovanie potravín.

- Napájaciu šnúru veďte mimo pracovnej oblasti. Napájacia šnúra by sa mohla zachytiť do miešacej metly.

- Dbajte, aby bola miešacia nádoba umiestnená pevne a bezpečne. Nádoba, ktorá nie je riadne zabezpečená, sa môže nečakane pohnúť.

- Dbajte, aby sa na plášť elektrického náradia nedostali žiadne kvapaliny.Kvapaliny, ktoré vniknú do elektrického náradia, môžu spôsobiť poškodenie a úraz elektrickým prúdom.

- Postupujte podľa pokynov a výstrah vzťahujúcich sa na miešané materiály.Miešané materiály môžu byť škodlivé.

- Ak elektrické náradie spadne do miešaného materiálu, okamžite odpojte elektrické náradie od elektrickej siete a dajte ho skontrolovať kvalifikovanému opravárovi.Kontakt s miešacou metlou, ak je náradie pripojené k elektrickej sieti, môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Počas miešania sa nedotýkajte miešacej metly rukami ani do nej nedávajte žiadne predmety.Kontakt s miešacou metlou môže viesť k závažnému zraneniu.

- Náradie spúšťajte a vypínajte výhradne v miešacej nádobe. Miešacia metla sa môže ohnúť alebo otáčať nekontrolovaným spôsobom.

- Neopracovávajte žiadne látky, pri ktorých hrozí explózia (napr. ľahko zápalné rozpúšťadlá). Elektrické náradie produkuje iskry, ktoré by mohli vznikajúce výpary zapáliť.

- Dodržiavajte pokyny a výstražné upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov (SDS) o miešanom materiáli. Miešaný materiál môže byť zdraviu škodlivý.

- Elektrické náradie nepoužívajte v stojane. Elektrické náradie nie je vhodné na stacionárnu prevádzku.