# Указания по технике безопасности для мешалок

- Держите электроинструмент двумя руками за предназначенные для этого рукоятки. Потеря контроля чревата травмами.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию при перемешивании легковоспламеняющихся материалов во избежание создания опасной атмосферы. Образующиеся испарения могут попасть в органы дыхания или воспламениться от искр, создаваемых электроинструментом.

- Не смешивайте пищевые продукты.Данные электроинструменты и принадлежности не предназначены для переработки пищевых продуктов.

- Сетевой шнур должен находиться вне рабочей зоны. Шнур может запутаться в корине мешалки.

- Убедитесь, что контейнер для перемешивания размещен прочно и надежно. Не закрепленный должным образом контейнер может неожиданно сдвинуться.

- Убедитесь, что жидкость при расплескивании не попадает на корпус электроинструмента.При попадании в электроинструмент жидкость может вызвать повреждения или поражение электротоком.

- Следуйте инструкциям и предупреждениям, приложенным к перемешиваемому материалу.Смешиваемый материал может быть вреден.

- Если электроинструмент упадет в перемешиваемый материал, немедленно отключите питание электроинструмента и отдайте электроинструмент на проверку квалифицированному ремонтнику.Опускание рук в контейнер, где находится подключенный к питанию электроинструмент, может привести к поражению электротоком.

- Не опускайте в контейнер для перемешивания руки или иные предметы во время перемешивания.Контакт с корзиной мешалки может повлечь за собой серьезные травмы.

- Включайте и выключайте электроинструмент, только когда он помещен в контейнер для перемешивания. Корзина мешалки может погнуться или неконтролируемо вращаться.

- Не обрабатывайте взрывоопасные материалы (например, легко воспламеняющиеся растворители). Электроинструменты искрят, а искры могут воспламенить возникающие пары.

- Выполняйте указания и предупреждения, содержащиеся в памятке по технике безопасности к смешиваемому материалу. Смешиваемый материал может быть вредным для здоровья.

- Не используйте электроинструмент в станине. Электроинструмент не предназначен для стационарного применения.