# Технические данные

Миксер |  | GRW 140
--- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1400
Выходная мощность | Вт | 500
Механический выбор передачи |  | ●
Плавный пуск |  | ●
Выбор числа оборотов |  | ●
Электроника постоянства |  | ●
Защита от непреднамеренного включения |  | ●
Число оборотов холостого хода
1-я скорость | об/мин | 200–480
2-я скорость | об/мин | 300–750
Номинальный крутящий момент
1-я скорость | Нм | 10,2
2-я скорость | Нм | 6,7
Патрон для инструмента |  | M14
Макс. диаметр смесительной лопатки | мм | 140
ВесA) | кг | 4,2
Класс защиты |  | / II

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.