# Technische Daten

Rührwerk |  | GRW 140
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1400
Abgabeleistung | W | 500
Mechanische Gangwahl |  | ●
Sanftanlauf |  | ●
Drehzahlvorwahl |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Wiederanlaufschutz |  | ●
Leerlaufdrehzahl
1. Gang | min-1 | 200 – 480
2. Gang | min-1 | 300 – 750
Nenndrehmoment
1. Gang | Nm | 10,2
2. Gang | Nm | 6,7
Werkzeugaufnahme |  | M14
Maximaler Rührkorbdurchmesser | mm | 140
GewichtA) | kg | 4,2
Schutzklasse |  | / II

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.