# Tekniske data

Røremaskine |  | GRW 140
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 1400
Afgiven effekt | W | 500
Mekanisk gearvalg |  | ●
Blød opstart |  | ●
Forvalg af omdrejningstal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Genstartsbeskyttelse |  | ●
Omdrejningstal
1. gear | o/min | 200-480
2. gear | o/min | 300-750
Nominelt omdrejningsmoment
1. gear | Nm | 10,2
2. gear | Nm | 6,7
Værktøjsholder |  | M14
Maksimal rørekurv-diameter | mm | 140
VægtA) | kg | 4,2
Kapslingsklasse |  | / II

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.