# 攪拌機安全注意事項

- 以兩手握住對應的把手以握緊工具。失去控制可能會造成人員受傷。

- 混合易燃材料時，請確保通風充足以避免空氣中累積有害物質。所產生的氣體可能被人體吸入或是因電動工具產生的火花點燃。

- 請勿用於混合食物。電動工具和其配件不適用於處理食物。

- 電線應遠離工作區域。電線可能會被攪拌棒纏住。

- 確保混合容器位於穩固的位置。未固定的容器可能會突然移動。

- 確定沒有液體濺到電動工具的外殼上液體若進入電動工具會造成損壞和導致電擊。

- 請遵循混合材料的指示和警告。混合的材料可能有害。

- 若電動工具掉入混合的材料內，請立刻拔下工具的插頭並將電動工具送交合格的維修人員檢修。試圖取出桶子中未拔下插頭的電動工具可能會導致電擊。

- 請勿將手伸人混合容器或是在混合時加入其他物體。接觸混合桶可能會造成人員嚴重受傷。

- 工具只能在混合桶中啟動和關閉。混合桶可能會以無法控制的方式扭曲或旋轉。

- 請勿加工具有爆炸危險的材料（例如易燃的溶劑）。電動工具產生的火花會點燃過程中產生的氣體。

- 請遵照攪拌材料安全性資料文件（SDB）中的說明與警告指示。攪拌的材料可能有害健康。

- 不可以把電動工具安裝在立架上操作。本電動工具不得以不移動的方式進行加工。