# Varnostna opozorila za mešalnike

- Orodje z obema rokama držite za temu namenjena ročaja. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.

- Pri mešanju vnetljivih materialov poskrbite za zadostno prezračevanje, da preprečite nastanek nevarnega ozračja. Sicer lahko pride do vdihavanja hlapov, ki pri tem nastanejo, ali pa lahko iskre, ki nastanejo zaradi električnega orodja, povzročijo vžig hlapov.

- Ne mešajte živil.Električna orodja in njihov pribor niso namenjeni za obdelavo živil.

- Kabla ne približujte delovnemu območju. Kabel se lahko zaplete v mešalo.

- Zagotovite, da je posoda za mešanje čvrsto in varno pritrjena. Če posoda ni primerno zavarovana, se lahko začne nepričakovano premikati.

- Poskrbite, da s tekočino ne poškropite ohišja električnega orodja.Tekočina, ki prodre v električno orodje, lahko povzroči škodo ali električni udar.

- Upoštevajte navodila in opozorila za material za mešanje.Material za mešanje je lahko škodljiv.

- Če električno orodje pade v material za mešanje, električno orodje izključite in poskrbite, da ga pregleda usposobljeno strokovno osebje.Če sežete v posodo, ko je električno orodje še priključeno na električno omrežje, lahko pride do električnega udara.

- Z rokami ne segajte v posodo za mešanje in vanjo med mešanjem ne vstavljajte drugih predmetov.Stik z mešalom lahko povzroči težje telesne poškodbe.

- Orodje vklapljajte in izklapljajte samo v posodi za mešanje. Mešalo se lahko upogne ali nenadzorovano zavrti.

- Ne obdelujte snovi, ki lahko eksplodirajo (na primer lahkovnetljivih topil). Električna orodja povzročajo iskrenje, ki lahko povzroči vžig nastajajoče pare.

- Upoštevajte navodila in opozorila v varnostnem listu za material, ki ga mešate. Material, ki ga mešate, lahko škodi zdravju.

- Električnega orodja ne uporabljajte v stojalu. Električno orodje ni primerno za stacionarno uporabo.