# Технички податоци

Мешалка |  | GRW 140
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Номинална јачина | W | 1400
Излезна моќност | W | 500
Механички избор на брзини |  | ●
Мек старт |  | ●
Претходно избирање на бројот на вртежи |  | ●
Константна електроника |  | ●
Заштита од рестартирање |  | ●
Број на вртежи во празен од
1. брзина | min-1 | 200–480
2. брзина | min-1 | 300–750
Номинален вртежен момент
1. брзина | Nm | 10,2
2. брзина | Nm | 6,7
Прифат на алатот |  | M14
Максимален дијаметар на корпата за мешање | mm | 140
ТежинаA) | kg | 4,2
Класа на заштита |  | / II

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.