# Tehnički podaci

Miješalica |  | GRW 140
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 1400
Predana snaga | W | 500
Mehaničko biranje brzina |  | ●
Meki start |  | ●
Predbiranje broja okretaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ●
Broj okretaja u praznom hodu
1. brzina | min–1 | 200–480
2. brzina | min–1 | 300–750
Nazivni zakretni moment
1. brzina | Nm | 10,2
2. brzina | Nm | 6,7
Prihvat alata |  | M14
Maksimalni promjer košare za miješanje | mm | 140
TežinaA) | kg | 4,2
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.