# Bezpečnostní pokyny pro míchadla

- Nářadí držte oběma rukama za rukojeti k tomu určené. Ztráta kontroly může způsobit zranění.

- Při míchání hořlavých materiálů zajistěte dostatečné větrání, abyste předešli nebezpečnému ovzduší. Výpary mohou být vdechnuty nebo může dojít k jejich zapálení jiskrami, které elektrické nářadí produkuje.

- Nepoužívejte k míchání potravin.Elektrické nářadí a jeho příslušenství není určeno ke zpracování potravin.

- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Kabel by se mohl zamotat do míchací metly.

- Ujistěte se, že je míchací nádoba v bezpečné a stabilní poloze. Nedostatečně zajištěná nádoba se může nečekaně pohnout.

- Zajistěte, aby nedošlo k potřísnění krytu elektrického nářadí kapalinami.Kapaliny, které proniknou do elektrického nářadí, mohou způsobit poškození a vést k úrazu elektrickým proudem.

- Řiďte se pokyny a varováními k míchaným materiálům.Míchané materiály mohou být škodlivé.

- Pokud dojde k pádu elektrického nářadí do míchaného materiálu, okamžitě nářadí vytáhněte ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat u kvalifikovaného opraváře.Pokud sáhnete do nádoby a nářadí bude stále zapojené, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Během míchání do nádoby nesahejte ani do ní nevkládejte žádné předměty.Při kontaktu s míchací nádobou může dojít k vážnému zranění.

- Nářadí spouštějte a vypínejte pouze uvnitř nádoby. Míchací metla se může nekontrolovaně ohýbat či otáčet.

- Nemíchejte látky, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu (např. snadno zápalná rozpouštědla). Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit vzniklé páry.

- Dodržujte pokyny a výstražné pokyny v bezpečnostním listu míchaného materiálu. Míchaný materiál může být zdraví škodlivý.

- Elektrické nářadí nepoužívejte ve stojanu. Elektrické nářadí není schválené pro stacionární provoz.